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软件部署
软件运行环境包括以下四方面内容：
(1)操作系统：适合在如下Microsoft Windows 版本上运行，包括Windows XP （SP2 及更高版本）、Windows 7、Windows10。
(2)运行环境：Microsoft .NET Framework 4.0 
(3)Arcgis环境：ArcEngine 10.1 Runtime

至少需要以下六种许可：

Spatial

ArcgisEngine

GdbEdit

InteropEngine

SpatialEngine

StandardEngine

(4)其他环境：Microsoft Office 2007 Word (及其以上版本)
            Microsoft Office 2007 Excel (及其以上版本)
            Microsoft Office 2003 Access (及其以上版本)

软件安装
双击“城镇开发边界划定成果数据库质量检查软件.exe”安装程序，出现系统的安装向导，依次单击“下一步”即可完成软件安装。
说明：如果系统没有安装.NET Framework 4.0，请先安装完成。

由于ArcEngine 10.1 Runtime对.NET Framework的依赖性，当机器上没有安装.NET Framework时，如果先安装ArcEngine 10.1 Runtime，然后再安装“城镇开发边界划定成果数据质量检查软件”，启动“城镇开发边界划定成果数据质量检查软件”时会出现问题，此时应卸载ArcEngine 10.1 Runtime，再重新安装ArcEngine 10.1 Runtime，然后运行“城镇开发边界划定成果数据质量检查软件”安装目录下（缺省路径为“C:\Program Files(x86)\ 城镇开发边界划定成果数据库质量检查软件”）的批处理文件REG.BAT，重新注册相关的控件。

数据准备

系统安装完毕后，必须按规定的要求组织数据，然后通过创建任务的方式来完成整个检查过程。

城镇开发边界划定成果数据质量检查软件接收的数据必须符合《城镇开发边界划定成果数据汇交要求（试行）》，否则质检软件可能无法正常运行。

质检数据分为待检数据和用于辅助检查的外部数据。待检数据包含经省预检后以市为基本组织单元的分批次城镇开发边界划定成果数据，本批次汇交的省级数据库建设文档、及其数据库说明文档。外部数据包含国土调查数据、生态保护红线数据和永久基本农田数据。
3.1待检数据
汇交到部的城镇开发边界划定成果数据库电子成果数据以文件夹的形式组织，不同的数据存储在相应的文件夹下。目录结构如图所示。
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说明：

（1）主目录下的“XXXXXX省级行政区”指“省级行政区划代码（6位）+省级名称”，如“130000河北省第01批次城镇开发边界划定成果数据”。

（2）“第××批”是该省第几批汇交数据，“第XX批”中“XX”为两位数字，从01开始；如“第01批”。

（3）一级子文件夹名称中的“XXXXXX市城镇开发边界划定成果数据”指“市级行政区划代码（6位）+市级名称+城镇开发边界划定成果数据”，如“130100石家庄市城镇开发边界划定成果数据”，一个市一个文件夹，依次类推。

（4）“文档数据”目录中存放城镇开发边界划定文档资料，包括各市的城镇开发边界划定报告，数据格式采用.pdf格式，文件名称按照“行政区代码＋行政区名称＋城镇开发边界划定报告.pdf”的规则命名。

（5）“表格数据”目录存放城镇开发边界表格数据，为各市的城镇开发边界划定表格，数据格式采用Microsoft Office Access 2003的.mdb格式，文件名称按照“行政区代码＋行政区名称＋城镇开发边界划定表格.mdb”的规则命名，其中数据表按照《城镇开发边界划定成果数据汇交要求（试行）》中的表格属性表名命名。

（6）“矢量数据”中存放该区域的矢量数据。矢量数据格式为Gdb。GDB格式文件按照“行政区代码＋行政区名称＋城镇开发边界.gdb”的规则命名，其中各图层按照“图层属性表名”的规则命名。

数据库质量检查报告和质量检查结果记录由部统一下发的数据库质量检查软件自动生成。

3.2外部数据
外部数据包含国土调查数据、生态保护红线数据和永久基本农田数据。

其中国土调查数据为三次调查数据中的行政区。

生态保护红线数据为各省划定的调整后生态保护红线。

永久基本农田数据为永久基本农田保护图斑。

外部数据目录组织如下图：
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矢量数据格式为SHAPE、PGDB、GDB 3种格式，其中只有永久基本农田数据包括SHAPE、PGDB、GDB 3种格式，国土调查数据和生态保护红线数据均为GDB格式。当永久基本农田矢量数据为SHAPE文件，外部数据目录下数据命名见下表：

	序号
	数据类别
	命名方式
	约束条件

	1
	国土调查数据
	XZQ
	M

	2
	生态保护红线
	TZHSTBHHX
	M

	3
	永久基本农田
	行政区代码+基础数据年份+YJJBNTBHTB
	M

	4
	
	行政区代码+基础数据年份+ YJJBNTCBQTB
	O

	5
	
	行政区代码+基础数据年份+ YJJBNTZJ
	O


数据组织如下图：
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当永久基本农田矢量数据为PGDB或GDB文件时，外部数据目录下矢量格式数据命名见下表：

	序号
	数据类别
	命名方式
	约束条件

	1
	国土调查数据
	XZQ
	M

	2
	生态保护红线
	TZHSTBHHX
	M

	3
	永久基本农田
	YJJBNTBHTB
	M

	4
	
	YJJBNTCBQTB
	O

	5
	
	YJJBNTZJ
	O


数据组织如下图：
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若数据命名不符合要求，则执行数据导入时导入失败。

软件界面介绍

城镇开发边界划定成果数据质量检查软件的任务中心主界面如下图：
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任务管理中心对本机所有质检任务进行管理，包含新建任务、加载任务、删除任务，同时可对任务中心中的任务进行数据质检，打开任务查看错误、输出检查结果等。

单个市级数据检查的主界面如下图：
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系统主界面由以下版块组成:

(1)系统工具栏

包含选择区县、自动检查、城镇开发边界报告检查、质检结果、工具、预览、选择、帮助等七大模块。

(2)任务信息列表

以《城镇开发边界划定成果数据质量检查细则》中定义的检查分类、检查项目为目录索引，实现对数据错误或任务规则的管理与浏览。通过“质检细则”、“任务目录”和“数据目录”的切换，可查看汇交数据的原始资料。

(3)地图窗口

显示当前操作地图，利用“工具”栏中的工具可对地图窗口的图形进行放大、缩小、平移、全图等操作。当定位数据错误时，系统会高亮显示相关的图形。

(4)错误列表

错误列表列出相关错误信息。使用鼠标双击错误行，可在图上定位错误。

(5)状态栏

显示当前任务名称、检查结果保存路径。

(6)图层列表

可查看各专题相关的图层，图层列表中的各图层可以按下鼠标左键拖动来调整图层的位置、顺序；控制图层的显示。

4.1工具栏

包含区县、自动检查、城镇开发边界报告检查、质检结果、工具、预览、选择、帮助等七大模块。
4.2任务信息列表

以《城镇开发边界划定成果数据质量检查细则》中定义的检查分类、检查项目为目录索引，实现对数据错误或任务规则的管理与浏览。通过“质检细则”、“任务目录”和“数据目录”的切换，可查看汇交数据的原始资料。
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4.3地图窗口

“工具”栏中各工具可对地图窗口操作，如放大、缩小、平移或全图。双击矢量数据的错误结果，地图窗口跳转为当前错误的矢量图形，同时属性列表显示该图形的属性值；若错误结果涉及两个图形要素，则属性列表显示两个图形的属性值，单击属性列表的一个要素属性，地图窗口跳转为当前属性值的图形，如下图：
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4.4错误列表

双击任务信息列表错误树中错误类型，地图窗口实现错误数据定位，如下图：
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4.5图层列表
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单击“图层列表”，为显示或隐藏图层列表窗口。

单击[image: image13.bmp]有两种状态：图示“[image: image14.bmp]”为隐藏当前窗口状态；图示“[image: image15.bmp]”为当前窗口前置状态。图层列表中各图层可以鼠标左键拖动，调整图层存放位置，顺序。

4.6状态栏

显示当前任务信息。包括任务名称、检查结果保存路径等。

快速入门

5.1质检流程
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5.2快速进入

初次使用本软件时，按以下说明可快速掌握城镇开发边界划定成果数据质量检查的基本步骤。

5.2.1进入系统

以管理员身份，通过操作系统的任务栏或桌面快捷键直接启动“城镇开发边界划定成果数据质量检查软件”。如：Windows的任务栏【开始】→【所有程序】→“城镇开发边界划定成果数据质量检查软件”程序组中的“城镇开发边界划定成果数据质量检查软件”。
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5.2.2新建任务

点击“新建任务”进入新建任务界面，选择检查数据格式类型和设置需要质检的数据目录和外部数据目录，填写相关信息，建立新的检查任务。具体过程如下：
点击工具栏中的工具“新建任务”，弹出以下对话框：
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选择质检任务工作路径、填写检查人员、检查单位、检查任务简短描述、检查日期、设置检查数据的比例尺和数据年份。点击“待检数据”，弹出以下对话框：
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单击“…”选择检查数据的目录。
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当选择完“检查数据目录”后，软件会对目录及文件规范性进行检查，将会弹出目录及文件规范性记录表，如下图：
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点击“确定”，回到“创建任务”窗口，如下图：
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点击“外部数据”，选择外部数据的目录，如下图：
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点击“…”，选择外部数据目录，如下图：
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选择外部数据的目录，点击“打开”按钮，检查软件将外部数据目录及文件规范性进行检查，并给出与要求是否匹配的结论，如下图：

[image: image25.png]d
X

SR
S
B it
> - G 130000 U RAT A DR AR
1301 URFER IR AR

» Oxzq ]
» [[] TZHSTBHHX v mE
» [ YIBNTBHTB v mE

| FR® || #E@® || Sticam | w0 || mEo





单击“确定”，回到“创建任务”窗口。此时软件会给出检查数据和外部数据的矢量数据、表格数据、文本数据的详细情况以及外部数据的匹配情况。
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点击“任务创建”，如下图：
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单击“数据导入”，质检软件将导入数据。
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数据导入完成后，即可完成质检任务的创建。

5.2.3自动检查

数据导入完成后将回到系统的“任务中心”主界面。此时新创建的检查任务已加入到任务中心中。

[image: image29.png]@ AR DR HERRAERBRERIVL0

1EEER BiE -] Ridered
v~ W 130000:(3 Ul RISAT SR SIFE R R AR _20...
~ W2 130000L 3 UL RIS R R R AR
VI 1301005 ERaT A DR AR AR #E  2021/6/14 25— 2. DAOGLIIZ000OTHLERLY..  #E

‘ iR

‘% IS ‘ ‘xs;m ‘





可点击“数据质检”按钮执行批量或单个数据的自动检查。自动检查是按照《城镇开发边界划定成果数据质量检查细则》的要求对待检数据进行检查，自动检查的时间会因数据量大小不同而不同，检查过程中会提示检查的进度，包括已完成的检查项、错误个数、和已执行的时间。
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检查完成后，可单击“打开任务”查看任务检查记录的文档，包括检查规则的名称、执行时间、执行结果等，查看执行失败的是哪些检查规则，初步分析失败原因。
5.2.4审核错误结果

需对检查出的所有错误进行审核，对于有地方性说明或特殊情况造成的错误记录可标记成“例外”，标示为“例外”的错误不纳入错误数统计。
按下图所示将错误标示为“例外”。
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确属数据错误，需返回修改数据，并重新创建任务，再次检查。

5.2.5导出错误记录、生成质量检查报告

对所有的检查错误审核后，可生成检查结果记录和成果数据质量检查报告，可批量输出检查任务中所有市的检查结果，也可单独输出一个市的检查结果。检查结果包含图形输出、质检错误记录、质检报告三部分，其结果输出路径为检查任务工作路径下的子目录“检查记录”中。如检查任务的保存路径为“D:\0611\130000河北省第1批次城镇开发边界划定成果数据_2021-6-14-21-19-2，则错误记录和报告的路径为“D:\0611\130000河北省第1批次城镇开发边界划定成果数据_2021-6-14-21-19-2\130000河北省第1批次城镇开发边界划定成果数据\130100石家庄市城镇开发边界划定成果数据\质检结果”。对于质检错误记录和质检报告这两个文档形成后，可将其拷贝到汇交数据的目录“说明文档”下，与原汇交数据一同上交。
点击工具栏“质检结果”中的工具“结果输出”，系统将输出所选市的检查结果，如下图：
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点击“任务中心”中“结果输出”，质检软件系统将输出该任务中的所有市的检查结果。如下图：
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质量检查报告样式如下：
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软件各部分功能详细介绍

质检软件高效实现了城镇开发边界划定成果数据的快速质检与验收工作，其主要功能模块包括任务中心、选择质检单元、数据质检、审查评价、质检结果、其它功能。
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图 6‑1软件功能结构图
6.1任务中心
6.1.1新建任务

打开城镇开发边界划定成果数据质量检查软件，系统主界面如下图所示：
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创建一个新任务：
点击“新建任务”按钮，弹出“创建任务”窗口，如下图所示：
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依次输入“任务名称”（自动生成当前时间的任务名称，可修改）、“检查人员”（可选）、“任务描述”（可选）、“检查单位”（可选），设置“工作路径”（会自动加载上次新建任务所选择的路径），并选择“数据类型”（待检查数据的类型），选择当前要检查的数据的比例尺、数据年份和检查日期。然后点击[image: image39.png]Y e



和[image: image40.png]& smng



依次添加待检数据和外部数据。如下图所示：
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添加待检数据，选择数据文件夹，如下图所示：
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用户可选择一个或者多个数据汇交组织单元，点击“打开”之后，会将数据目录组织形式展现在列表中，可以查看数据目录是否确实、是否存在冗余数据，以及是否存在文件命名错误，如下图所示：
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当待检数据组织目录不能满足任务创建标准时，点击“确定”后，系统会弹出提示信息，如下图所示。
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说明：以下几种情况不允许创建任务，（1）待检数据缺失目录“矢量数据”；（2）待检数据中矢量必交数据图层文件全部缺失或者矢量数据名称全部错误。

导入数据确认无误后，点击“确定”，返回创建任务界面，加载的数据列表显示在窗口中，点击“外部数据”按钮，然后选择外部数据的格式，最后添加外部数据的文件夹。如下图所示：
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外部数据的组织目录结构显示在界面窗口中，可以查看是否正确，点击“确定”按钮，返回创建任务界面窗口。如下图所示：
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外部数据与待检数据匹配情况有3种【匹配】、【部分匹配】、【未匹配】，【部分匹配】、【未匹配】均视为未匹配成功。如果外部数据没有匹配成功，用户可以重新添加外部数据，或者点击“匹配”，按文件分类添加外部数据。

如部分匹配情况：
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数据添加完成后，点击“任务创建”，弹出导入待检数据的窗口，如下图所示：
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点击“数据导入”，进度条按照导入进度滚动，导入详细信息列表中显示当前导入数据的情况，如下图所示：
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数据导入完成后点击“完成”，任务创建成功，如下图所示：
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说明：用户勾选“待查任务”、“已查任务”，可以在任务中心界面选择显示已查和待查任务。

6.1.2加载任务
加载任务可以将本地已创建过的质检任务加载到任务中心。点击“加载任务”，弹出选择任务路径窗口，如下图所示：
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选择要加载的任务和数据，如下图所示：
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点击“确定”，进入打开任务界面，勾选要加载的任务，点击“打开”，被选择的任务加载到任务中心。
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说明：在新建质检任务时，外部数据已经导入到质检任务中，所以在加载任务时，不需要另外加载外部数据；在选择任务路径后，系统会自动加载待检数据路径（如果待检数据路径在本地有效存在）。

6.1.3删除任务
删除任务可以将任务中心的某个任务移除。在任务中心选择一个任务，点击“删除任务”按钮，弹出提示信息
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选择“确定”，任务被删除，可以通过加载任务功能来恢复。
6.1.4数据质检
在任务中心中勾选一个或者多个待检查的任务，点击“数据质检”按钮，对所有任务进行批量检查。如下图所示：
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点击“开始”，进度条开始滚动，并显示当前正在执行的检查项和检查时间。
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点击“暂停”，“暂停”按钮变为继续，当前任务停止，点击“继续”可接着进行检查。
点击“关闭”，则检查被终止，进入到检查错误查看界面。
任务检查完成后，弹出提示信息，点击“确定”检查执行完成。可通过点击“打开任务”查看检查结果。
6.1.5打开任务
在任务中心选择一个任务，点击“打开任务”按钮，进入到单个任务（以市为质检单元）数据质检界面，如下图所示：
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6.1.6结果输出
在任务中心，选择待输出结果的任务后，点击“结果输出”按钮，实现对检查结果的输出操作，如下图所示：
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选择待输出结果的任务，点击“结果输出”按钮后，弹出结果输出窗口，如下图所示：
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选择任务和输出内容，点击“导出”，执行导出操作，导出过程中，窗口会同步显示日志信息，如下图所示：
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导出完毕后，弹出完成提示，点击“确定”完成对检查完毕任务的结果输出，默认导出在检查路径下。
导出后的文件组织如下图所示：
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错误明细：[image: image63.png]0B R AT AR i
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图形结果：
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说明：任务中心的“结果输出”功能可以输出当前任务下的省级报告。

6.2选择区县

选择一个待查质检单元任务，点击“打开任务”按钮，进入检查界面。如下图所示：
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点击“选择区县”按钮，可以切换当前质检单元任务，如下图所示：
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选中一个任务点击“确定”或者双击任务可进行任务的切换。任务名称前图标为红色的表示当前选中的任务。

6.3数据质检
数据质检功能支持自动检查和交互检查功能。
6.3.1自动检查
点击“自动检查”按钮，弹出自动检查窗口，如下图所示：
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勾选要检查的检查项，点击“开始”，窗口中开始记录检查日志信息，进度条实时滚动，并显示当前检查的检查项。如下图所示：
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点击“暂停”，检查任务停止，“暂停”按钮变为“继续”；点击“继续”，检查任务接着之前的进度继续检查。
点击“关闭”，弹出提示信息“任务正在执行，确定停止？”。点击“是”，任务检查结束，返回自动检查窗口；点击“否”，任务继续执行。
检查完成后，弹出提示信息，点击“确定”，返回自动检查窗口。
点击“保存”，弹出保存日志文件窗口，可以将当心检查的日志信息保存在本地，如下图所示：
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设置保存路径和文件名，点击“保存”，则日志被保存在指定路径下。
点击“清空”，当前日志信息被删除。
点击“关闭”，自动检查界面关闭，返回质检界面，检查界面左侧的检查项栏显示当前任务的检查错误个数。如下图所示：
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质检细则（错误个数）：该列表中显示方案所有检查项的所有错误个数，单击检查项，则检查界面下方显示该检查项中所有错误信息。
任务目录：该列表中显示当前任务检查路径下的数据组织，单击图层或表格数据可以查看信息，如下图所示：
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数据目录：该列表显示待检数据信息，可对数据进行查看，如下图所示：
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其中矢量数据和表格数据，单击可在系统的视图窗口中显示，其他数据双击可打开。
图层列表：该列表中显示当前任务加载的图层，可对图层进行勾选显示，符号渲染和图层排列等操作，并可查看图层的信息以及图层中的要素属性。如下图所示：
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勾选其中一个图层，则该图层在图层视图中显示，取消勾选，则该图层不显示。
单击选中一个图层，点击“上、下、底、顶”或者进行拖拽，可改变该图层的排列顺序。
右键点击图层，弹出图层右键功能列表，如下图所示：
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点击“图层符号化”，弹出图层符号化窗口，如下图所示：
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选择不同的符号化方式，可对要素进行不同的渲染显示。
点击“缩放到图层”，则视图窗口自动缩放比例，显示该图层的所有要素。
点击“打开/关闭所有图层”，可以勾选全部图层或取消勾选全部图层。
点击“移除图层”，则该图层被删除，可在任务目录或数据目录中重新加载该图层。
点击“图层属性”，弹出图层属性信息窗口，显示该图层的字段信息、空间参考，并可对该图层进行标注设置。
点击“属性表”，弹出属性表窗口，显示该图层中所有要素的字段值。
双击质检细则（错误个数）列表中的检查项，检查界面下方显示该检查项中所有错误的信息，如下图所示：
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双击其中一条错误，可以在视图窗口中定位该错误，将错误要素居中显示并显示该要素的属性。如下图所示：
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如果错误列表中有错误为误查或该错误对数据质量没有影响，可以将该错误勾选例外。勾选为例外之后，该错误在审核评价时不会参与计算打分，导出错误记录的时候，文档中该错误在例外处会有标识。
点击“全部例外”、“取消全部例外”，可以将当前检查项的错误全部标记为例外，或取消全部标记。
选择“显示全部错误”，则错误列表中显示所有错误信息；选择“显示已忽略错误”，则错误列表中显示设为例外的错误；选择“未忽略错误”，则错误列表中显示未设为例外的错误。
点击“导出当前错误记录”，弹出“导出当前错误报告”窗口，选择导出路径、设置导出文件名称，点击“保存”即可导出当前检查项当前页面的全部错误。如下图所示：
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点击“第一页”、“上一页”、“下一页”、“最后一页”可以切换当前检查项错误页面。
选择当前页数显示错误个数，可以控制一页显示多少错误。 
6.4质检结果

6.4.1查看质检日志

自动检查完成后，该功能按钮变为可操作，点击弹出“检查日志”窗口，记录自动检查的日志信息，如下图所示：
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在检查日志中，用户可以通过搜索字段“未执行”，来寻找执行失败的检查项，并查看该检查项执行失败的原因。
6.4.2自动检查结果

检查完成后，点击结果查看中的“自动检查结果”，可以查看自动检查的结果。如下图所示：
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单击左侧列表中的检查项，则界面下方显示该检查项中详细的错误信息，双击其中一条错误信息可在地图窗口中定位显示。
6.4.3结果输出
质检界面上方的结果输出功能与任务中心的结果输出功能一致，只是此处结果输出只能输出一个市的质检结果，且不会输出省级报告。
6.5其他功能
其他功能提供了一些辅助功能，使用户可以在系统中对错误进行查看，方便判断和定位错误。
6.5.1工具

1、量测距离
量测距离工具可以帮助用户在系统中测量要素的长度或者测量要素之间的距离。
点击“量测距离”工具按钮，在地图上单击绘制线段，每条线段都记录一个长度，双击可结束测量操作。如下图所示：
[image: image82.png]



距离：当前所绘最后一条线段的距离
总长度：所绘所有线段的长度
2、量测面积
量测面积工具可以帮助用户在系统中测量面要素的面积。
点击“量测面积”工具，在地图窗口中绘制多边形，双击结束。如下图所示：
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3、SQL查询
系统提供SQL查询工具，可以让用户通过查询语句来查询符合这些参数的要素。
点击“SQL查询”，弹出SQL查询窗口，如下图所示：
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查询图层：下拉列表中显示当前任务中所有的矢量图层，选择需要查询要素的图层。
查询字段：列表中显示所选图层中所有的字段，双击选择要查询的图层字段。
操作符：选择字段值是等于或者不等于等值域范围。
唯一值：点击“获取唯一值”，列表中展示所选择字段的所有唯一值，双击可选择。勾选“全部显示”，则列表中显示所有唯一值；不勾选“全部显示”，则列表中只显示部分唯一值。
查询语句：通过选择查询图层、查选字段、操作符和唯一值构成的查询语句，满足该查询语句的要素会被查询出来。
清除：点击“清除”，查询语句被清空。
加载：可加载本地已经编辑好的查询语句。
保存：可将当前查询语句保存在本地。
选中查询结果：勾选“选中查询结果”，则点击“查询”时，查询出的要素在地图中高亮显示；不勾选“选中查询结果”，则点击“查询”时，查询出的要素不在地图中高亮显示。
显示查询结果列表：勾选“显示查询结果列表”，则点击“查询”时，会弹出查询结果窗口，记录查询出的要素信息；不勾选“显示查询结果列表”，则点击“查询”时，不弹出查询结果窗口。
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双击查询结果或者选中查询结果点击“选择”，则该要素在地图上高亮并居中显示。
点击“结果输出”，可以将查询的结果输出为excel保存在指定路径下。

4、要素统计
点击“要素统计”按钮，弹出要素统计窗口，显示该任务中所有图层存在的要素个数，如下图所示：
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点击“导出Excel”，弹出另存为对话框，选择存放路径、设置文件名，点击“保存”，即可将要素统计结果导出为Excel保存在指定路径下。
6.5.2浏览

浏览工具栏中提供的功能可以让用户进行放大、缩小、全图显示等操作。
[image: image87.png]


放大：点击“放大”按钮，在地图窗口中拖动，可以将要素放大
[image: image88.png]


缩小：点击“缩小”按钮，在地图窗口中拖动，可以将要素缩小
[image: image89.png]


全图：点击“全图”按钮，则地图中所有要素都显示在窗口中
[image: image90.png]5



移动：点击“移动”按钮，鼠标变为手形，在地图上拖动，可移动地图窗口
[image: image91.png]


点击查询：点击“点击查询”按钮，鼠标变为星形，点击地图窗口中的要素，则弹出该要素的属性信息表。
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[image: image93.png]


前一视图：点击之后，返回操作前的视图
[image: image94.png]


后一视图：点击之后，前进到操作后的视图
[image: image95.png]


固定比例放大：点击之后，按照一定比例放大当前视图
[image: image96.png]


固定比例缩小：点击之后，按照一定比例缩小当前视图
[image: image97.png]


默认光标：点击之后鼠标恢复到缺省状态
6.5.3选择

选择工具栏提供各种方式使用户可以在地图窗口中选择要素。
[image: image98.png]


点选：通过在地图上绘制点来选择要素
[image: image99.png]


矩形选择：通过在地图上绘制矩形来选择要素
[image: image100.png]


多边形选择：通过在地图上绘制多边形来选择要素
[image: image101.png]


清除选择集：点击之后，清除选择的要素
[image: image102.png]


清除图面元素：点击之后，清除绘制的图形元素
[image: image103.png]


选择环境设置：点击之后，弹出选择环境设置窗口，如下图所示：
[image: image104.png]EEAEEE

=

HERTERERRE , CFLBUERNIERRLRER?

OEEREA

EETHRE EPERTE

3 S Eoyan

wWE(Q)

was

THIER

MBS

A ()




选择方法：选择相交和包含，绘制的元素和地图上的要素有相交或包含的位置关系时，地图上的要素被选中；选择仅包含，绘制的元素和地图上的要素必须有包含关系时，才会被选中。
选择容许偏差：设置选择要素时允许的偏差大小。
选中要素颜色：设置选中的要素以什么颜色高亮显示。
图形元素：选择清除以前，则绘制元素时会删除之前绘制的元素；选择保留以前，绘制元素时会保留之前绘制的元素；选择不绘制图形，则不生成绘制的元素图形。
选择结果：选择新建选择集，则选择要素时，会删除之前要素的高亮显示；选择追加到选择集，则选择要素时，会保留之前选中要素的高亮显示。

6.5.4帮助
（1）质检细则
点击“质检细则”，弹出质检细则手册，用户可以了解质检规则检查的内容。
（2）操作手册

点击“操作手册”，弹出操作手册，用户可以学习软件的操作方法。 
方案配置部分功能详细介绍

7.1目录模型设计

目录模型是待检对象的标准化参考，它是一个标准化的模型，定义了标准待检数据的外部表现形式（如成果分级、成果命名、数据格式等，是标准化的外部约束体现）及内在本质特性（如矢量数据层级结构、矢量层属性结构等，是标准化的内部约束体现）。目录模型可以手动建立组织结构，也可以导入标准数据。
1、打开方案设计器，点击目录模型设计，进入目录模型设计界面，如下图：
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2、点击“新建”，弹出目录模型名称输入框，输入名称后点击“确认”，创建目录模型根节点。
3、点击“导入参考目录模型”，弹出创建数据类型窗口，选择标准数据路径，点击创建，如下图所示：
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点击“确定”，目录模型各级节点创建，如下图所示：
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4、对各文件（夹）级节点进行相应设置，设置文件（夹）的外部表现形式（文件or文件夹、及文件的内部表现形式（数据格式、矢量数据结构等），以一个文件夹、一个矢量数据为例进行介绍。
文件夹
首先指定要设置的文件节点，右键，修改，如下图所示：
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设置数据格式，选择文件夹，设置约束规则，该级要求选择“与当前数据文件同名”即可
矢量数据
首先设置外部表现形式，同样，右键，修改，如下图所示：
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对于文件格式，软件会自动识别，主要是设置约束规则，由要求根据“占位符”进行限制。要求待检数据中该级文件（夹）名必须符合“占位符”的要求。点击“编辑占位符”按钮，进行“占位符”编辑，如下图所示：
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占位符：设置占位符的名称

类型：选择占位符的数据类型

占位数：限定该类占位符所占位数

限定好这些参数后，确定确定，设置占位符成功，依据占位符的约定来限定数据加载

全部设置完毕后，点击“保存”，会将目录模型保存在安装目录下的CatalogModel文件夹中，点击“打开”可以打开保存的目录模型。

7.2数据模型设计

数据模型设计是对数据结构进行限定，对数据字段类型、长度进行设置，组成一套标准的数据模型

点击“新建”，输入数据模型名称后点击“确定”

创建该数据模型的层级结构及图层的属性结构，导入标准参考数据模版（按照数据规定定义好的具有完整图层及属性结构的矢量数据），点击“导入参考数据库”，弹出下图所示窗口：
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选择标准数据模版，确定后，进行导入，成功后弹出提示框：
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确定，如下图所示：
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上图右侧为图层的属性结构，若需要对属性字段进行修改，只需在其上右键，选择相应功能即可，导入后可再根据数据规定逐层进行核实，务必保证该模型的标准性，核实无误后，设置比例尺，然后先“保存”再“应用”，数据模型创建完毕。 

7.3检查项设计
检查项是为了检查数据中的某类错误而制定的规则，根据检查内容从软件内含的规则库中选择相应的检查规则，组成当前所需要的质检规则库。
1、点击“新建”，输入检查项名称后点击“确定”，检查项列表中显示刚建立的检查项根节点
2、选中根节点，点击右键选择添加检查项或直接点击功能栏中的添加检查项，弹出如下图所示界面
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检查项名称：可以手动输入，也可以添加检查规则自动将规则名称作为检查项名称
检查数据类型：根据要检查的数据来选择数据类型，则该规则只对待检数据中的该类数据进行检查
检查数据比例尺：根据要检查的数据来选择比例尺，则该规则只对待检数据中的该比例尺数据进行检查
3、点击查询，弹出下面界面，在关键字中输入要添加规则的关键字，点击查询，包含查询内容的规则被显示出来，如下图所示：
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在查询出的规则中选择要添加的规则后，点击确定，选择规则中显示添加规则，如下图所示：
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3、选择规则后，点击“确认”，则检查项新建成功，添加检查项界面并未关闭，用户可继续添加规则，不需要添加一个规则点击一次“添加检查项”，如设置完毕可直接点击取消即可
4、选中已添加的规则，点击删除，则加载的规则被删除
5、点击“保存”，检查项文件被存放在CheckItems文件夹中，点击“打开”，可以打开被保存的检查项。
7.4评价模型设计

1、点击“新建”，输入质量模型名称，点击“确定”，自动添加质量评价模型的错误级别，如下图所示：
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2、根据错误级别设置每一类型错误对应的扣分方式，设置完毕后，点击“保存”，数据模型设计完毕。

7.5质检方案设计

质检方案设计是将检查项附加上目录模型和评价模型，并给检查项设置参数形成基本检查单元。
1、点击“新建”，弹出新建质检方案窗口，输入质检方案名称，点击“确定”
2、在新建的质检方案根节点上点击右键选择“添加检查类型”，弹出添加检查类型窗口，输入检查类型名称，点击“确定”
3、选择目录模型和质量模型
点击“选择目录模型”在目录模型的文件中选择所要添加的目录模型，打开后提示设置成功，如图所示：
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点击“选择质量模型”，在质量模型的文件中选择所要添加的质量模型，打开后提示设置成功，如图所示：
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注：若不进行此两项操作将无法制作方案，“选择目录模型”是将标准数据模型进行导入，为后续具体检查内容设置检查参数做基础；“选择质量模型”是为了进行审核评价
4、在检查类型节点上右键点击选择“添加检查项”，选择保存的检查项，弹出如下图所示窗口：
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勾选要添加的检查项，选择是否交互检查项（勾选交互检查项，则该检查项为交互检查项，不会参与自动检查），选择对应的质量评价模型，点击“确定”
5、选择添加到列表中的检查项，在界面右侧会显示规则的参数设置，根据具体检查内容和要求，设置相应参数即可
6、点击“保存”，可以将质检方案保存在Scheme文件夹中，点击“打开”可以打开保存的质检方案，如果方案名称重复会给于提示是否覆盖，如下图所示：
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7、点击右键，弹出检查方案修改项，选择“删除”，则该级节点下的所有内容都被删除
8、选择统一设置质量评价项，可以统一给该级节点下的规则设置评价方式
9、选择编辑评价项，可以修改该检查项的命名、检查比例尺和检查数据类型
至此，质检方案设计结束。

7.6字典管理

点击“字典管理”打开字典设计的界面，如下图所示：
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在字典目录树中点击右键，出现菜单，添加字典、修改字典、删除字典几个功能，可以根据选择内容对字典进行编辑。

外部数据图层说明

8.1数据内容

外部数据对象信息见表8-1，如下：
表 8‑1外部数据对象信息表
	代码
	对象名称
	编码名称
	备注

	1
	行政区
	XZQ
	国土调查数据中的行政区

	2
	调整后生态保护红线
	TZHSTBHHX
	各省划定的最终调整后生态保护红线

	3
	永久基本农田保护图斑
	YJJBNTBHTB
	上一轮基本农田成果（如果有最新划定成果则使用最新成果）


8.2城镇开发边界数据库属性值代码
8.2.1规划分区代码

表 8‑2规划分区代码表
	代  码
	规划分区

	410
	城镇集中建设区

	420
	城镇弹性发展区

	430
	特别用途区


8.2.2区域类型代码

表 8‑3区域类型代码表
	代  码
	区域类型

	10
	陆域

	20
	海域


8.2.3重要性等级代码

表 8‑4重要性等级代码表

	代  码
	重要性等级

	10
	极重要

	20
	重要


8.2.4农业生产适宜性等级代码

表 8‑5农业生产适宜性等级代码
	代  码
	农业生产适宜性等级

	11
	种植业适宜

	12
	畜牧业适宜

	13
	渔业适宜

	21
	种植业不适宜

	22
	畜牧业不适宜

	23
	渔业不适宜


8.2.5城镇建设适宜性等级代码

表 8‑6城镇建设适宜性等级代码
	代码
	城镇建设适宜性等级

	11
	城镇建设适宜

	12
	海洋开发利用适宜

	21
	城镇建设不适宜

	22
	海洋开发利用不适宜


常见问题解决方案
9.1软件运行问题
9.1.1 运行exe后，软件闪退原因
(1)一般是Arcgis版本造成的，本质检软件支持的Arcgis版本为10.1或10.2；
(2)关掉360杀毒软件，重新安装。
9.1.2 打开质检软件后弹出【请选择方案】
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右键-管理员运行。
9.1.3 运行安装时弹出错误
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（1）关掉360杀毒软件再重新安装；
（2）参照操作手册，安装基础环境。
9.1.4 Arcgis10.2的情况下，以管理员身份运行，还是无法打开

基础环境可能有问题，需要进一步按照提示安装相关控件。
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9.1.5 软件自动退出
确认Arcgis版本，也可以在质检软件安装目录-log-error下查看报错日志，根据提示进行相应配置。

9.2创建任务问题
9.2.1 路径问题重要提示
（1）待检数据不要放在根目录下；
（2）工作路径不要和待检数据放在一个文件夹；
（3）路径尽量简单，不要过长（路径长度不超过254字符）。

如：
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9.2.2 匹配外部数据后，点击创建任务没有反应

工作路径不要和待检数据放在一个文件夹。

9.2.3 加入待检数据后，提示文件命名不正确

一般是目录命名不正确。请按照下列方式设置目录结构：

质检县级数据时：一级目录是省，二级目录是县；

质检市级数据时：一级目录是省，二级目录是市。
9.2.4 质检软件是否可以质检县级数据

可以。

9.2.5 质检进度一直是0
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没点数据导入或开始质检。
9.2.6 创建任务，提示路径的形式不合法
待检数据不要放在根目录。
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9.2.7 创建任务没反应
工作路径下没有必要提前建好标准目录，质检软件会自动创建目录。
9.3质检规则问题
9.3.1 质检软件在检查行政区代码和行政区名称字段是否匹配这一项很慢

（1）根据三调县代码和县名称去检查。
（2）数据量大、错误数据多造成的，而且要遍历检查。
9.3.2 5601必填字段是否不为空质检项未执行

（1）待检查字段缺失；
（2）电脑环境问题，在质检任务的temp文件夹中无法创建mdb表。
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9.3.3 沿海城市城镇开发边界超过行政边界
可以标例外，并具体说明情况。

9.3.4 待检数据中的表格导入不到软件

（1）表格格式不对，标准格式应为.mdb，不是.accdb；
（2）建表方式不对，直接建mdb表，而不是矢量再转表。
9.3.5 面积是用椭球面积还是平面面积

质检软件中使用高斯3度分带投影计算的平面面积。
9.3.6 行政区代码与行政区名称不匹配
按照三调县代码和县名称去匹配。
[image: image131.jpg]30323000000000001 A2 F 17 B [X {453 (XZQDN) &7 450323101 ,
50323000000000002 12 F1TELX X8 (XZ0DN) B 11450323201 ,
50323000000000003 12 F1TE X {43 (XZQDN) § 11450323107,
50323000000000004 f)2 F 1T 1 [X {483 (XZoDM) 450323107,
50323000000000005 812 1T H X {453 (XZQDN) {5 450323101 ,
50323000000000006 f13 F 1T H X 5 (xzaDi) 450323107 ,
50323000000000007 #I2 F 1T B X 45 (XZQDN) 15450323101,
50323000000000008 872 1T HI X {48 (X2QDN) {#/450323201,
50323000000000009 812 F1T B X X8 (XZQDN) B7450323107,

ITHR & (zone) BHKAFE, T
ﬁlﬁzlzzﬁ(xzonc)ﬁ?axiﬁﬁﬁig

ITBE & ¥ (xzZauc) &
ITHX SR (xzQ1C) &
ITHX &7 (xzonC) &7
TTHE &R (XZQHC)

TTBE & PR (XZQNC) {1
TTH X &R (xzQuC) {5

2, {THR ST @zNC) 8

5032300000000001 0872 1T B X X8 (X2QDI) {B7945032320
5032300000000001 1 A1 1T H X 53 (X20DN) {B9450323200,
5032300000000001 218 F1T B X 5 (X20DN) {B77450323101
5032300000000001 3F1E 1T B X {483 (xZaDM) {H 1450323107,
5032300000000001 4 A1 F1THIX {483 (XZQDI) famsoszszoo,
T BB {488 (xZaDM) {H /9450

50323000000000015£

o amab [T A T fv o) (S

ITHR EFR (xznC) B
TR &R (xZQNC) (B
TTHE &R (xZaNC) (B
TR AR (xZQUC) {8
T &F5 (xzauC) {8





9.3.7 第一次质检过后修改完之后，再次质检就无法质检
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修改完新建质检任务。
9.3.8 关于外部数据中永久基本农田保护图斑，其备注是如有最新划定成果则使用最新成果，这里的最新成果是指上报部通过后下发的成果吗？
是，使用最新划定成果。
9.3.9 打开质检任务，质检细则中的红色

红色是代表该规则未执行，需要检查待检数据是否正确，查看质检日志和软件报错。
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软件运行维护

运维QQ群：620905375。
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启动城镇开发边界划定成果数据质量检查软件


点击“新建任务”按钮


进行“检查任务设置”


选取“待检数据”及匹配的“外部数据”


点击“任务创建”按钮，完成检查任务的创建


点击“加载任务”


选择已建任务的路径及待检数据的路径


新建任务


打开已有任务


点击“确定”，在“打开任务”界面选择要加载的任务


在


点击“打开”，完成加载任务


勾选待检查的任务，点击“数据质检”


勾选待检查的任务，点击“打开任务”按钮


任


单市检查


批量检查


点击“开始”后，即可进行批量检查


点击“自动检查”，即可对当前市检查


在单市检查界面点击“结果输出”按钮，选择要输出的内容，即可“导出”单市成果


单市结果输出


批量结果输出


在任务中心界面点击“结果输出”按钮，选择要输出的内容，即可“导出”批量成果


结果输出


打开单市任务
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数据质检



城镇开发边界划定成果数据质检软件
任务中心
切换质检单元
数据质检
质检结果
其他功能



