城镇开发边界划定成果数据汇交要求调整
及质检软件升级说明
（2021年7月15日）
根据试用期间各单位反映的问题，进一步修改了《城镇开发边界划定成果数据汇交要求》，并对质检软件进行了升级完善，形成城镇开发边界划定成果数据库质量检查软件（V1.01）版。内容如下：
一、汇交要求调整
1、 数据上报内容
上报数据需附数据质检报告、质检结果记录表（质检软件导出成果文档），其他汇交要求不变。
2、 字段名称及长度
（1）图层蓄滞洪区（XZHQ）的字段蓄滞洪区名称的字段代码由XCHQMC改为XZHQMC，字段类型不变，字段长度由3调整为100；
（2）图层地质灾害风险区（DZZHFXQ）的字段风险区名称（FXQMC）长度由3调整为100，字段类型不变。
3、 拓扑检查精度
空间图形数据拓扑检查容差调整为实地0.01m。
4、 别名检查
（1）取消3203图层属性字段的字段别名是否符合《汇交要求》的检查；
（2）取消5203表格字段的字段别名是否符合《汇交要求》的检查。
5、 3301字段值是代码的字段取值是否符合《汇交要求》的要求修改
GHFQDM、GHFQMC为空不报错。
6、 4301碎片检查修改
检查CZKFBJ、DZZHFXQ、XZHQ三个图层，不检查双评价的三个图层。
7、 6101审查统计分区面积与上报表格中分区面积指标是否一致修改
将三调行政区与城镇开发边界叠加成果作为开发边界围合区面积审查结果。
二、质检软件效率优化
1、3701检查行政区代码字段值与行政区名称字段值是否匹配
（1）质检过程中细化检查进度条粒度（图层、标识码），避免使用单位认为软件卡死；
（2）行政区代码与名称不一致的错误信息不再提供定位功能。
2、4301碎片检查
行政区代码匹配不到三调县级行政区代码时，无法计算投影面积，一个行政区只报一个错。
3、Excel导出条数限制
每个质检项限制导出10万条错误，超出10万条错误会提示：错误数超出10万条，仅导出前10万条。
三、质检软件提示优化
1、外部数据识别提示
提示具体识别到的外部数据图层，使用单位可以与本地数据比对，检查未识别图层。
2、 错误描述更加明确
进一步明确错误提示。如：标识码为XX要素字段重要性等级(ZYXDJ)的值为XX，不在规范要求[10, 20]范围内；STBHZYXPJJG图层标识码（BSM）为XX的要素行政区代码行政区名称(XZQMC)值为南京市高淳区，不正确，应该为高淳区。
3、质检项未执行描述细化
（1）4201与生态保护红线、永久基本农田不重叠质检项未执行：传递索引不存在。
修改为：4201与生态保护红线、永久基本农田不重叠质检项未执行：怀疑是红线或永农BSM不存在。
（2）5501编号字段取值是否唯一质检项未执行：其他错误。
修改为：5501编号字段取值是否唯一质检项未执行：XX字段缺失。
4、空间检查异常时提示检查图层是否存在自相交等拓扑问题。
5、外部数据目录下有数据但导入时列表为空，增加了日志提示。
四、运行维护
[bookmark: _GoBack]为更好地支撑城镇开发边界划定成果质检工作，建立运维QQ群：620905375。因群容量有限，请一个单位只一人加群。
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